Ein Bild, das Gebäude, draußen, Straße, Bordstein enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Bild 1: Das Tormotiv 499 von Hörmann ist für Sammelgaragentore mit den Oberflächen Cortenstahl, Stein oder Beton erhältlich. Das sorgt für eine besonders exklusive Toransicht, die sich harmonisch in die Fassade integriert.

Motiv 499 mit Cortenstahl, Stein oder Beton   
Exklusive Oberflächen für Hörmann Sammelgaragentore

**Als Teil der Gebäudefassade werden an Sammelgaragentore hohe architektonische Anforderungen gestellt. Abgestimmt auf moderne Fassaden aus Stahl, Naturstein oder Beton bietet Hörmann auf Anfrage das Motiv 499 für Sammelgaragentore.**

Die Oberflächen Cortenstahl, Stein oder Beton integrieren sich harmonisch in die Fassaden aus diesen Materialien. Die 5,5 mm dicke mineralische Grundplatte des Tores besteht aus Granit, Schiefer, Quarz und speziellen Glasfaserverstärkungen. Darauf wird das gewünschte Design aufgetragen und wie eine Keramikplatte bei etwa 1200 Grad gesintert. So entstehen eine besonders hohe Festigkeit und eine hohe Witterungsbeständigkeit der Oberfläche. Das sorgt für eine schöne und langlebige Toransicht. Das Motiv 499 ist für das Hörmann Kipptor ET 500, das Schiebetor ST 500 und das Schwingtor N 500 erhältlich. Diese Tortypen eignen sich besonders für hoch frequentierte Zu- und Ausfahrten, zum Beispiel zu Tiefgaragen, da sie für hohe Öffnungs- und Schließfrequenzen ausgelegt sind und über einen ruhigen Torlauf verfügen.

(1.046 Zeichen inkl. Leerschläge)

**Bilder und Bildunterzeilen:**

**Ein Bild, das drinnen, Datei enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**

**Bild 2:** Das gewünschte Design (hier im Bild Cortenstahl) wird auf einer 5,5 mm starken mineralischen Grundplatte aus Granit, Schiefer, Quarz und speziellen Glasfaserverstärkungen aufgetragen.

Fotos: Hörmann