

Bild 1: Die Pivottüren von Hörmann schaffen eine reduzierte Profilansicht ohne Türrahmen und eignen sich besonders für breite Durchgänge.

Minimalistisches Design ohne Türrahmen   
Elegante Pivottüren von Hörmann

**Hörmann erweitert sein Stahl-Lofttüren-Sortiment um Pivottüren und setzt neue Maßstäbe im minimalistischen Türdesign. Diese besondere Form der Drehflügeltür schafft eine reduzierte Profilansicht ohne Türrahmen und ist besonders gut für breite Durchgänge in Wohn- und Geschäftsräumen geeignet. Die Türflügel sind an Scharnieren im Boden sowie an der Decke oder am Sturz befestigt und schwingen auf einer senkrechten Achse in beide Richtungen. Diese innovative Konstruktion ermöglicht maximale Transparenz und lichtdurchflutete Räume, während die filigranen Glashalteleisten einen eleganten Akzent setzen.**

Die exklusiven Pivottüren von Hörmann sind eine besonders elegante Lösung für breite Durchgänge in Wohn- und Ge-schäftsräumen. Selbst im geschlossenen Zustand sorgen sie für maximale Transparenz und lichtdurchflutete Räume. Ihre Konstruktion macht sie zu einem echten Blickfang, der hochwertig wirkt und sich mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren lässt. Sie werden serienmäßig mit der Slim Glashalteleiste geliefert, wodurch eine minimalistische Profilansicht entsteht. Dieser Look wird durch die Ausführung der Drehflügeltür als Pivottür unterstützt. Der Türflügel wird mit Scharnieren direkt im Boden sowie an der Decke oder am Sturz verankert. Auf dieser senkrechten Achse schwingt die Tür leicht in beide Richtungen. Der Drehpunkt kann individuell bestimmt werden. Diese Montageart erfordert keine Türrahmen, was seitlich Platz spart und zu einer minimalistischen Ansicht beiträgt. Die Pivottüren verfügen über eine maximale Türflügelbreite von 2000 mm und einer Höhe von bis zu 3000 mm. Sie kommen in Durchgängen zum Einsatz, in denen sonst 2-flüglige Türen oder Türen mit Seitenteilen erforderlich wären. Dank gleicher Türmotive und Sprossenaufteilung harmonieren die Pivottüren optimal mit den Drehflügeltüren aus dem Hörmann Stahl-Lofttüren-Programm.

Standardmäßig werden die Pivottüren und die optional erhältlichen Seitenteile in Tiefschwarz matt geliefert. Darüber hinaus stehen mit Anthrazitgrau, Weiß- oder Graualuminium, Verkehrsweiß und Anthrazit metallic fünf Vorzugsfarbtöne sowie RAL nach Wahl, NCS-Sonderfarben, Struktur- und Perleffektfarben zur Auswahl.

(2.184 Zeichen inkl. Leerschläge)

**Bilder und Bildunterzeilen:**



**Bild 2:** Der Türflügel der Hörmann Pivottüren wird mit Scharnieren direkt im Boden sowie an der Decke oder am Sturz verankert. Auf dieser senkrechten Achse schwingt die Tür leicht und elegant in beide Richtungen.



**Bild 3:** Dank gleicher Türmotive und Sprossenaufteilung harmonieren die Pivottüren optimal mit den Hörmann Stahl-Lofttüren als Drehflügel- oder Schiebetürvariante.

Fotos: Hörmann